Часть II
Таблица 6.5.
Удельная теплота сгорания
некоторых видов топлива.

Топливо | q, Mдж/кг
Порох | 3,8
Сухие дрова | 11
Торф | 14
Сланец (горящая порода) | 15
Метанол | 23
Спирт | 28
Каменный уголь | 29
Древесный уголь | 31
Бытовой газ | 32
Мазут | 40
Керосин | 41
Дизельное топливо | 43
Бензин | 44
Пропан | 48
Водород | 120

•ПОДУМАЙ
•ОБСУДИ
•ПОДЕЛИСЬ
Где кипящая вода горячее: на уровне моря, на вершине высокой горы или в глубокой шахте? Обоснуйте свой ответ.
Теплота сгорания топлива
В экспериментах, проведенных с целью исследования обмена энергией в процессе изменения агрегатных состояний веществ, использовались различные нагреватели, в том числе спиртовка. Количество теплоты, выделяющееся при сгорании топлива в этих нагревателях, также можно вычислить.
Энергия, выделяющаяся при полном сгорании топлива, называется теплотой сгорания топлива.
Теплота сгорания топлива зависит от его массы и рода вещества топлива:
Q = qm.
Здесь Q – теплота сгорания топлива, m – масса топлива, q – удельная теплота сгорания топлива. Удельная теплота сгорания топлива – это физическая величина, используемая для сравнения количества теплоты, выделяемого при полном сгорании одинаковой массы различных видов топлива.
q =
Q
m
.
Удельная теплота сгорания топлива – это физическая величина, численно равная количеству теплоты, выделяющемуся при полном сгорании 1 кг топлива.
Единица удельной теплоты сгорания топлива в СИ:
[q] =
[Q]
[m]
= 1
Дж
кг
.
Удельная теплота сгорания топлива зависит от вида топлива (см. таблицу 6.5).
•ПОДУМАЙ
•ОБСУДИ
•ПОДЕЛИСЬ
Почему использование бензина в качестве топлива эффективнее пороха, но при этом для снарядов артиллерии гораздо эффективнее использовать порох в качестве взрывчатого вещества, чем бензин?