Словарь
Отвердевание (или кристаллизация) – процесс перехода вещества из жидкого состояния в твердое.
Броуновское движение – хаотическое движение частиц (пыли, пыльцы, осколков листьев и т.д.), взвешенных в жидкости или газообразной среде в результате случайных столкновений с молекулами этой среды.
Паровой двигатель – тепловой двигатель, преобразующий внутреннюю энергию водяного пара в механическую энергию.
Парообразование – процесс перехода вещества из жидкого состояния в газообразное (парообразное) состояние. Существует два вида парообразования: испарение и кипение.
Испарение – процесс выхода молекул со свободной поверхности жидкости.
Теплота парообразования – количество тепла, затрачиваемое на превращение жидкости в пар при температуре кипения. Теплота парообразования зависит от вида и массы жидкости:
Q = Lm.
Где Q – теплота парообразования, m – масса жидкости, L – удельная теплота парообразования жидкости.
Внутренняя энергия – это сумма кинетических энергий движения и потенциальной энергии взаимодействия молекул, из которых состоит тело. Внутренняя энергия зависит от температуры, массы и и агрегатного состояния тела. Внутренняя энергия может быть изменена двумя способами – путем совершения механической работы и теплопередачи.
Двигатель внутреннего сгорания – тепловой двигатель, преобразующий внутреннюю энергию сгорающего топлива в механическую энергию непосредственно в рабочей камере (внутри двигателя).
Амплитуда колебаний источника волны – максимальное отдаление частиц среды от положения равновесия. Амплитуда обозначается буквой А, единица измерения в СИ – метр:
[A] = 1 м.
Период колебаний источника волн – время, затрачиваемое на одно полное колебание частиц среды. Период обозначается буквой Т и его единица измерения в СИ – секунда: [Т] = 1 с. Существует обратная зависимость между периодом колебаний и частотой, т.е.:
[T] =
1
v
.
Частота колебаний источника волн – частота колебаний частиц среды. Она представляет собой число колебаний частиц за одну секунду, обозначается буквой ν (греч.: ню), а единицей измерения в СИ является герц (Гц):
[ν] = 1Гц =
1
с
.
Длина волны – расстояние, которое проходит волна за один период колебаний частиц среды.
Длина волны обозначается буквой λ (греч.: лямбда), а ее единицей измерения в СИ является метр:
[λ] = 1м.