Теплопередача – процесс изменения внутренней энергии тела без совершения над ней работы. Существует три вида теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение.
Конденсация – процесс превращения пара в жидкость.
Кипение – процесс парообразования, происходящий по всему объему жидкости. После закипания температура жидкости не изменяется. Температура, при которой жидкость закипает, называется температурой кипения.
Газовый (воздушный) реактивный двигатель – двигатель, использующий для своей работы окружающую среду, например, атмосферный воздух.
Механическая волна – процесс распространения механических колебаний в окружающей среде с течением времени.
КПД двигателя — отношение полезной работы, совершаемой двигателем, к количеству теплоты, получаемого им от нагревателя, называемого теплом. КПД обозначается строчной греческой буквой η (эта) и измеряется в процентах:
η =
Aп
Q1
· 100% или η =
Q1 - Q2
Q1
· 100%.
Ракетный двигатель — это реактивный двигатель, который не использует в своей работе окружающую среду, например, атмосферный воздух.
Реактивное движение – движение самого тела в противоположном направлении, когда его часть отделяется от него и движется.
Звуковые волны – механические волны, которые распространяются в упругой среде и создают ощущение звука. Человеческое ухо способно воспринимать звуковые волны только в диапазоне от 16 Гц до 20 000 Гц.
Скорость звука – величина, равная расстоянию, которое звуковые волны проходят за единицу времени:
Ʋ = λν.
Сублимация – процесс перехода вещества из твердого состояния непосредственно в газообразное.
Продольная волна – волна, в которой колебательное движение частиц среды происходит параллельно направлению распространения волны. В продольной волне чередуются участки сгущения и разрежения частиц среды.
Ультразвук (от лат. ultra – “высокий”, “чрезмерный”) – звуковые волны с частотой выше 20 000 Гц.
Удельная теплота сгорания топлива – физическая величина, численно равная количеству теплоты, выделяющемуся при полном сгорании 1 кг топлива. Единица измерения удельной теплоты сгорания топлива в системе СИ:
[q] = 1
Дж
кг
.
Теплота сгорания топлива – это энергия, выделяющаяся при полном сгорании топлива. Теплота сгорания зависит от массы и вида топлива:
Q = qm.
Здесь Q – теплота сгорания, m – масса топлива, q – удельная теплота сгорания топлива.