3. Bərk maddələrin kimyəvi rabitələri ilə elektrik keçiriciliklərini əlaqələndirin.
4. Keçiriciliyi olmayan və ya aşağı olan məhlulların keçiriciliyini necə artırmaq olar? Ən azı üç təklif verin.
Digər bir təcrübədə lampa yerinə keçirici indikatordan istifadə edilməsi planlaşdırılır. Keçirici indikatorun ölçmə limiti 0-20 mS/m-dir. Əgər elektrik keçiriciliyi 20 mS/m-dən çox olarsa, ekranda “—” işarəsi görünür. Aşağıdakı cədvəli dəftərinizə köçürün və cədvəlin boş xanalarını keçirici indikator ilə aparılan təcrübənin nəticələrinə əsasən doldurun.

Təcrübə üçün götürülən nümunə | Elektrik keçiriciliyi, mS/m
Distillə edilmiş su | 0
Kran suyu |
Mis |
Tərkibində az miqdarda KCl olan məhlul |
Bərk yod |
Tərkibində çox miqdarda KCl olan məhlul | ----
Kükürd tozu |
Şəkər |
Qrafit |
Tərkibində az miqdarda HCl olan məhlul | 11
Şəkərin kran suyunda məhlulu |
Alüminium |
Spirt məhlulu |
Alüminium xlorid məhlulu |