Наука, технология, жизнь
Устройства пожаротушения
Огнетушители различаются в зависимости от источника возгорания и состава используемых в них химических веществ. Огнетушители на водной основе предназначены для пожаров класса “А”. Источником этой группы пожаров являются такие простые горючие материалы, как дерево или бумага. Для тушения пожаров класса “B”, вызванных электричеством или нефтепродуктами, использование воды нецелесообразно. При тушении водой пожаров, вызванных электротехническими причинами, существует опасность поражения электрическим током. При тушении водой нефтяных пожаров горючие жидкости могут распространяться вместе с водой, что может привести к расширению зоны возгорания. Для тушения таких пожаров в основном используется углекислый газ. Углекислый газ охлаждает горящий материал и препятствует его контакту с кислородом. Пенные и порошковые огнетушители выполняют ту же функцию. Пенные огнетушители используются для тушения пожаров как класса “А”, так и класса “В”. Пенообразующие вещества отличаются сложным составом.
В порошковых огнетушителях в основном используются NaHCO3 и KHCO3. Эти огнетушители применяются для тушения пожаров класса “С”, вызванных возгоранием газов, и пожаров класса “В”.