В настоящее время в присутствии катализатора Al(C2H5)3+TiCl4 ползают бутадиеновый каучук стереорегулярного строения, названный дивиниловым каучуком (1a). Этим способом получен также синтетический изопреновый каучук (1b) имеющий строение, аналогичное строению природного каучука:

Синтетический изопреновый и дивиниловый каучуки регулярного строения по свойствам близки к природному каучуку. Дивиниловый каучук, а также хлоропреновый (2) и бутадиен-стирольный каучуки (3) по устойчивости к трению даже превосходят природный каучук:

Недостатки каучуков (при повышенной температуре становятся мягкими и липкими, а на холоде теряют эластичность и становятся твердыми и хрупкими) устраняют, превращая их в резину:

Резина имеет сетчатое строение. Поэтому она, в отличие от каучука, более эластична и прочна, устойчива к изменениям температуры и действию растворителей (в отличие от каучука резина в бензине не растворяется, а лишь набухает).

Макромолекула резины
Изучи
Вычисления, связанные со строением макромолекулы каучука

Вычислите общее число атомов углерода, находящихся в состоянии sp2 гибридизации, в макромолекуле бугадиен-стирольного каучука (c), содержащего n структурных единиц.

Решение:

Число атомов углерода в состоянии sp2 гибридизации в структурной единице молекулы c равна 8: в бензольном кольце - 6 и 2 в фрагменте >CH=CH<. Следовательно, общее число sp2 гибридизированных атомов углерода в молекуле c составит: 8⋅n