Макромолекулы полимеров неразветвленного (a), разветвленного (b) и сетчатого (c) строения.

Физические свойства полимеров. Из-за большой молекулярнои массы полимеров между их макромолекулами действуют большие силы притяжения. Поэтому полимеры обладают высокой температурой плавления (разложения), малой растворимостью и высокой механической прочностью. Поскольку в макромолекулах одного и того же полимера степень полимеризации имеет разное значение, то полимеры не имеют постоянную температуру плавления, а плавятся в определенном температурном интервале.

Влияние строения полимера на его физические свойства. Макромолекулы полимеров с неразветвленным строением (a) плотно расположены друг к другу, поэтому между ними силы притяжения большие. Как следствие, плотность, прочность и температура плавления этого полимера больше, чем у соответствующего полимера разветвленного строения.

По этой же причине полимеры стереорегулярного строения (I и II) имеют большую плотность, прочность и высокую температуру плавления, чем полимеры нестереорегулярного строения (III).

В отличие от полимеров разветвленного и неразветвленного строения (a, b), сетчатые полимеры (c) не плавятся и не растворяются в растворителях, так как макромолекулы сетчатых полимеров сшиты друг с другом.

Аяз Эфендиев
(1938-2007) Азербайджанский
химик по высокомолекуляр-
ным соединениям

- Разработал новые способы получения полимерных сорбентов, образующих комплексы с металлами, и металлсодержащих полимерных катализаторов.

Надир Сеидов
(1914-1985)
Азербайджанский химик по
высокомолекулярным соединениям

- Всесторонне изучил реакции сополи- меризации этилена с пропиленом, бутиленами, амиленами, гексеном-1 и диенами, в результате чего был решен ряд важных технологических проблем в этой области.

Свойства полимеров зависят также и от степени их кристалличности. Обычно длинные макромолекулы полимеров расположены беспорядочно.

Однако, при определенных условиях определенное число макромолекул или же определенные части молекул в пространстве могут расположиться упорядоченным образом (d). В этих случаях говорят, что полимер имеет определенную степень кристалличности. Полимеры, обладающие определенной степенью кристалличности, по сравнению с тем же полимером аморфного строения имеют более высокую температуру плавления и прочность.