(Şəkil 5) Dövrədə ölçmə (Dövrə girişində tənzimləmə)
(Şəkil 6) Dövrədən kənar ölçmə (Dövrə çıxışında tənzimləmə)

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Modul və boruları iş lövhəsində bir-birinizi kəsməyəcək şəkildə yerləşdirin.
2. Boruları möhkəmcə birləşdirin ki, təzyiq edildikdə tərpənməsinlər.
3. Boruları tamamladıqdan sonra sıxılmış hava tətbiq edildikdə borunu gözlənilməz təhlükəyə qarşı özünüzə zərər verməyəcək şəkildə sürüşdürün.
4. Məşqi bitirdikdən sonra sıxılmış havanı bağladığınızdan əmin olun, daha sonra isə boruları hərəkət etdirin.
5. Modulu ehtiyatla götürün ki o əlinizdən düşməsin.

Təcrübə mərhələləri

1. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək etmək üçün cihazlardan istifadə edərək qarşılıqlı cüt silindrli “meter in” dövrəsini çəkin.

(1) sürət tənzimləyici klapan və 5/2 yollu klapandan istifadə edərək silindrdə axın həcmini tənzimləməklə silindrin sürətini idarə edin.

(2) Düyməni sıxdıqda irəli sürətini yavaşyavaş idarə edir və sürət tənzimləyici klapan ilə geri qayıdış sürəti artırır.

2. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

3. Qarşılıqlı cüt silindrli “meter-in” dövrəsini işləyib hazırlayın.

(1) Pnevmatik ayırıcı üzərində sürüşmə klapanını açaraq sıxılmış hava təmin edin.

(2) Düyməyə basıldıqda sıxılmış hava silindrdə 5/2 yollu klapanın A portundan keçir.

(3) Silindr porşeni yavaş-yavaş irəliləyir.

(4) Düyməni buraxdıqda, silindr porşeni tez geri qayıdır.