### 9. Elektrohidravlik silindrin fasiləsiz qarşılıqlı idarə edilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. | Hidravlik ikiqat fəaliyyət göstərən silindrin başlanğıc siqnalını qəbul etdikdə, silindr stop siqnalını qəbul edənədək qarşılıqlı hərəkətini davam etdirməsini izah edəcək;
2. | Elektron hidravlik silindr dövrəsinin yaxşı idarə edilməsinin qarşılıqlı fasiləsiz əməliyyatını yerinə yetirmək üçün qarşılıqlı fasiləsiz silindr dövrəsinin necə qurulmasını öyrənəcək.

Təcrübə materialları:

1 | Hidravlik xortum;
2 | Hidravlik yanacaq.

Avadanlıq və alətlər:

1 | İkiqat fəaliyyət göstərən silindr;
2 | 4 portlu 2 pozisiyalı elektromaqnit klapan;
3 | Relief klapan;
4 | Ölçmə tənzimləyicisi;
5 | İki yollu axın idarəedilmə klapanı;
6 | Rele hissəsi;
7 | Siqnalın daxil edilmə düyməsi;
8 | DC enerji təminatçısı;
9 | Uzadılma kodu;
10 | Elektrik limit düyməsi;
11 | İş lövhəsi.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Elektrik dövrə cihazları

(1) | Elektrikli dövrənin cihaz növləri. Elektrikli dövrə qurğuları 1-ci cədvəldə göstərildiyi kimi təsnif edilə bilər. Elektrik dövrə sistemi qurmaq üçün bu cihazların funksiya və məqsədlərini bilmək lazımdır.
(2) | Təkan düyməsi. Təkan düyməsi ən çox istifadə olunan düymələrdəndir. Funksiya, forma və ölçüsü baxımından müxtəlif növ düymələr vardır. Şəkil 1-də göründüyü kimi, təkan düyməsi basılmaqla aktivləşdirilə bilər. Qüvvət düymədən çıxdıqda yay qüvvəsi düyməni ilkin vəziyyətə qədər itələyir. O həmçinin avtomatik dönüş düyməsi adlanır. Təkan düymələri kontakt “a” və kontakt “b” hər zaman bağlantılıdır. Bir təkan düyməsinin 8 kontaktı (1a1b-dən 4a 4b-a qədər) ola bilər. Təkan düymələrinin üç əsas növü vardır: əsas növü, göstərici lampası quraşdırılmış tip və ani tip. Təkan düymələrinin rəngləri də keçid funksiyasını əks etdirir. Yaşıl, qırmızı, sarı, mavi və ağ rənglərdən istifadə edilə bilər. Kontakt “a” və kontakt “b” həmişə bir-biri ilə bağlantılıdır.