(Şəkil 2) 3 mərhələli ardıcıl nəzarətin enerji dövrəsi.

• Şəkil 3-dəki dövrənin işi iki ayrı mühərrik starterləri tərəfindən idarə edilən iki konveyerləri göstərir. Konveyer 1 Konveyer 2 işə salınmamışdan əvvəl çalışdırılmalıdır. Bu, konveyer 2-nin konveyer 1 üzərində materialı qidalandırdığı tələb olunur və əgər konveyer 1 çalışmaz və onu apararsa, material konveyer 2-də ehtiyatda saxlaya bilər. Pilləli diaqram işəsalma düyməsi ətrafında kipləşdirici kimi istifadə edilən köməkçi kontaktla birlikdə işəsalma/dayandırma dövrəsini göstərir. Birinci işəsalma düyməsi basılan zaman, M1-ə enerji veriləcək, hansı ki, istismar zamanı ilk konveyeri işə salacaq. Mi köməkçi kontaktlar işəsalma düyməsini sıxacaq və dövrə enerjisini ikinci işəsalma/dayandırma dövrəsini təmin edəcək. Mühərrik starterləri ard-arda elə sıralanır ki, mühərrik starteri 1 mühərrik starteri 2 çalışdırılmazdan əvvəl işlək vəziyyətdə olmalıdır. İkinci dövrə M1 enerji ilə təmin edildikdən sonra enerjiyə malik olmasına görə onun işəsalma və dayandırma düymələrini ikinci konveyeri yandırıb-söndürmək üçün istənilən vaxtda çalışdırmaq olar. Birinci konveyer mühərrik starterinin çalışmasına maneə yaratmadan istənilən tezlikdə ikinci dövrə M1 enerji ilə təmin edildikdən sonra enerjiyə malik olmasına görə onun işəsalma və dayandırma düymələrini ikinci konveyeri yandırıb-söndürmək üçün istənilən vaxtda çalışdırmaq olar.

Yadda saxlayın: Konveyer 2 konveyer 1 üzərindəki materialı qidalandırdığına görə bu dövrə konveyer 1 -in konveyer 2-dən əvvəl çalışdırılmasını tələb edir. Əgər konveyer 1 hər hansı səbəbə görə dayandırılarsa, dövrə ardıcıllığı qoruyur. Dayanan zaman M1 mühərrik starteri enerjidən kəsilmiş olur və M1 köməkçi kontaktları həmçinin enerjini ikinci konveyerin işəsalma/dayandırma dövrəsinə verilən enerjini kəsən öz açıq vəziyyətinə qayıdacaq. Bu nəzarət dövrəsi üçün olan enerjinin birinci mühərrik starterinin L1 və L2-dən gəldiyini qeyd edin. Əgər ilk konveyer mühərrik üçün nəzərdə tutulan qida (təchizat) gərginliyində yanma ərinti və ya açılmış ayrılma kimi hər hansı səbəbdən dolayı itki olarsa, nəzarət dövrəsinə verilən enerji də itər və hər iki mühərrik starterlərinin enerjisi kəsiləcək. Bu da hər iki konveyeri dayandıracaq. Əgər ilk mühərrik həddən ziyadə cərəyan çəkərsə və çox yüklənmə olarsa, hər iki mühərrik starterlərini açmağa və enerji verilişini kəsməyə səbəb olacaq mühərrik starterinin sarğı dövrəsində açılmaya gətirib çıxardacaq. Əgər birinci konveyer üzərindəki kəmərin faktiki hərəkət etdiyi əlavə təsdiqə ehtiyac duyularsa, hərəkət ayırıcısı konveyer üzərində quraşdırıla bilər və onların kontaktları ilk işəsalma düyməsi və Mi sarğısı arasında bir-birinin ardınca birləşdiriləcək. Bu, ilk mühərrik starterinin enerjisinin kəsilməsinə səbəb ola bilər.