(Şəkil 16) Konfiqurasiya

Line No - Xətt nömrəsi
Set time - Quraşdırma vaxtı
Function - funksiya
Bus line - Şin (elektrik üçün) xətti
Horizontal link - Üfüqi keçid

Label - yarlıq
Rung comment - vibrasiya şərhi
Sign - İşarə
Vertical link - şaquli keçid
Data - verilənlər (məlumat)

Contact - kontakt
Start - Başlanğıc
Stop - dayanacaq

This is an example of LD program - Bu LD proqramın bir nümunəsidir

(2) | Şin. Enerji xətti kimi bilinən şin xətti LD qrafik diaqramının üzərində hər iki sol və sağ tərəflərində şaquli vəziyyətdə yerləşdirilir.

Adı | Simvolu | Xüsusiyyətləri
Sol şin xətti |  | Onun dəyəri həmişə 1 (BOOL)-dir.
Sağ şin xətti |  | Dəyər sabit deyil.

(Şəkil 17) Şin xətti

(3) | Birləşmə. Sol şin xəttinin dəyəri (BOOL 1) sağ tərəfə pilləli diaqram vasitəsi ilə ötürülür. Ötürülmüş dəyəri olan xətt kontakta və ya bobinə (spiral şəklində sarılmış tel) birləşdirilən “elektrik axın xətti” və ya “birləşdirmə xətti” kimi adlandırılır. Elektrik axın xəttinin həmişə BOOL dəyəri var və xətlərlə birləşdirilən bir pillədə sadəcə bir elektrik enerji axın xətti vardır. LD birləşdirmə xəttinin iki növü mövcuddur: Üfüqi birləşdirmə xətti və şaquli birləşdirmə xətti.

Ad | Simvol | Xüsusiyyətlər
Üfüqi keçidlər |  | Sol tərəf dəyərini Sağ tərəf 2-yə ötürür.
Şaquli keçidlər |  | Sol tərəfdə üfüqi keçidlərin məntiqi yekunu

(Şəkil 18) Birləşmə