(Şəkil 11) 3 portlu 2 mövqeli klapan üçün qrafik simvol

Neutral Position - Neytral Vəziyyət
Manual (Level) Operation - Əli ilə (Səviyyə) Əməliyyat
Center by-path at Neutral Position -Neytral Vəziyyətdə Mərkəz

1 | 3. 4 portlu 3 mövqeli klapan üçün qrafik simvol

(Şəkil 12) 4 portlu 3 mövqeli klapan üçün qrafik simvol

(2) | 3 portlu 2 pozisiyalı klapan / Şəkil 13 3 portlu, 2 pozisiyalı klapanın strukturunu göstərir. Bu əl ilə idarə olunan əl linkli klapandır. Şəkil 13 (a) normal mövqeyi göstərir. Klapanın sarğı qutusu basılır, A portu və T portu bağlantı qurur və P portu söndürülür. Linkin bir qolu aşağı salınsa, əsas klapanda sarğı qutusu hərəkət edir, o zaman P portu A portu ilə bağlantı qurur və T portu söndürülür. Biz asanlıqla müəyyən edə biləcəyimiz kimi, bu üç port klapanı portun içərisi ilə maye axınına imkan verir və mayenin digər portdan boşaldılmasını təmin edir. O tək hərəkətli silindrdə və ya hidravlik motorda təkyönlü dönmə dövrəsində hərəkətli idarəetmədə istifadə edilə bilər.
(3) | 4 portlu 2 pozisiyalı klapan. 4 portlu klapanların dörd portu var: port P, A, B və T. Bunlar ikitərəfli hərəkət edən silindrin hərəkət istiqamətini idarəetmədə və ya iki yollu fırlanan hidravlik motorda maye axını istiqamətində idarəetmədə istifadə edilə bilən istiqamətli klapanlardır. Şəkil 14 əl linki ilə hərəkət edə bilən sarğı qutusu tipli 4 portlu, 2 pozisiyalı klapanı göstərir. Şəkil 14 (a) normal mövqeyi göstərir. Sarğı qutusu, yayla sağa doğru bütün istiqamətə itələnir, port P port A ilə bağlantı qurur, port B port T ilə bağlantı qurur.