17. Aşağıdakı təlimləri yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək dövrəni çəkin. (1) İki giriş siqnalından birindən birinci yandırılan qalır, sonuncu isə ləğv edilir (bloklama dövrəsi). 18. Dövrəni konfiqurasiya edin. (1) Bloklama idarəetmə dövrəsini qurun. (2) Yalnız ilk giriş siqnalının etibarlı olduğunu və digər siqnalların nəzərə alınmadığı bir dövrə prioritet dövrədir. Bloklama dövrəsi, işçinin təhlükəsizliyi üçün əməliyyat sistemi statusu göstərmək üçün istifadə olunur və ya sistemə təhlükəsizliyə qarşı əməliyyatın qadağan edilməsi yolu ilə yanlış gediş sistemindən qorunur. 19. Dövrəni işə salın. (1) Dövrə 1, bloklama dövrəsidir, digər tərəfin işləməsinə icazə verilməyən dövrə və ya digər partiyanın əməliyyatlarına icazə verməyən ilk əməliyyat prioritet dövrəsidir. 20. Dövrə məşqindən sonra əməliyyat cədvəlini izləməyi tamamlayın. 21. Aşağıdakı təlimləri yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək dövrəni çəkin. (1) Əgər təkan düyməsi basılıbsa, çıxış 5 saniyədən sonra ON olmalıdır (ON gecikmə dövrəsi). 22. Dövrəni konfiqurasiya edin. (1) Zaman gecikmə dövrəsini ON modunda qurun. |
Order | PB1 | PB2 | PB3 | R1 | R2 | L1 | L2
1 | ON | OFF | OFF |  |  |  |
2 | OFF | ON | OFF |  |  |  |
3 | OFF | OFF | ON |  |  |  |
Order | PB1 | PB2 | PB3 | R1 | R2 | L1 | L2
1 | OFF | ON | OFF |  |  |  |
2 | ON | OFF | OFF |  |  |  |
3 | OFF | OFF | ON |  |  |  |