(6) Yoxlanış edin.
(7) Əşyaları təmiz və səliqəli vəziyyətdə saxlayın.

Təlim təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun həyata keçirdin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəni qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını söndürün.
4. Neytral və torpaqlama kabelini qarışdırmayın.
5. Cihazın ümumisi digər cihaza qoşularsa, onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmasa təcili olaraq təlimatçıya bildiriş edin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün.

Təcrübə mərhələləri

1. Avtomatik qapı sisteminin təcrübədən keçirilməsi

(1) | Avtomatik qapının nəzarət dövrəsinin məftillə birləşdirilməsi

(2) | Təcrübənin məqsədləri:
1 | Avtomatik qapının nəzarət dövrəsini məftillə birləşdirin;
2 | Avtomatik qapının nəzarət dövrəsini başa düşün.

(3) | Maşın və alətlər:
1 | İti ağızlı kəlbətin, uzun burunlu kəlbətin, burğu (vintaçan), məftil sıyırıcı;
2 | Dövrə üçün sınaq cihazı, 3 fazalı induksiya mühərriki.

(4) | Materiallar:
1 | Maqnit birləşdirici, rele, indikator işığı, basma düymə ayırıcısı;
2 | məftil, sarğılanmış məftil.

(5) | Görüləcək təhlükəsizlik tədbirləri
1 | Birləşdirməzdən əvvəl enerji gərginliyini yoxlayın.
2 | Əriyən qoruyucu tutğacda yerləşdirilməlidir və onun həcmi düzgün olmalıdır.
3 | Vaxt tənzimləyicisini birləşdirməzdən əvvəl enerji gərginliyini yoxlayın.
4 | EOCR-in cərəyan indikatorunu mühərrikin dəyərinə görə tənzimləyin.

(a) Təmassız (yaxınlaşma) ayırıcı

(b) Fotoelektrik ayırıcı

[ Kontaktsız ayırıcı]