(4) Yoxlama klapanının qrafik simvolu

Outlet - Çıxış
Inlet - Giriş
Təfətrrüatlı Simvol
Sadələşdirilmiş Simvol
Spring - Yay
(a) Yaysız
(b) Yay əlavə edilmiş

(Şəkil 9) Yoxlama klapanının qrafik simvolları

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Hidravlik cihazın içərisi zərif şəkildə işlənir və yığılır. Cihazı yerə salmamalı və çox təzyiq göstərməməlisiniz.
2. Hidravlik sistemlərdə yüksək təzyiqdən istifadə edildiyindən, testerlər diqqətli olmalıdır.
3. Dövrə qururuqsa, rezin xortumlar bükülməməli və düzgün şəkildə bağlanmalıdır.
4. Hidravlik aktuator xarici cihaz tərəfindən işlədildikdə, cihaz və aktuator maneənin qarşısını almaq üçün kifayət qədər uzaqda olmalıdır.
5. Yerdəki yağ qəza yarada bilər. Döşəmə təmiz olmalıdır.
6. Pompa ilə işə başlamazdan əvvəl, baypass klapan açılmalı və sükan boşluğunun tənzimlənmə klapanı nasosun yüklənməsinin qarşısını almaq üçün tamamilə açıq olmalıdır.