(4) Ünvan təyinatı.

Input signal - giriş siqnalı; Output terminmal - çıxış terminalı; lamp on - lampa yanır; mühərrik on -mühərrik işlək vəziyyətdədir.

(5) Pilləli diaqram

2. OUT-ON, OFF (Kənarlaşdır - yandır, söndür) əmri

(1) | Tələblər;
1 | Enerji (Çalışdırmaq) PLC-yə yandırılanda PL41 yanır.
2 | PB0 Yanır (aşağıda saxlayanda), PL41 sönür və PL40 yanır.
3 | PL40-ı söndürmək (Off) və PL41 yandırmaq (On) üçün PB0 (off) basıb saxlayın.
4 | PB 0 yenidən yandırılanda (aşağıda saxlayanda), PL41 sönür (işıqlar sönür) və PL40 yanır (işıqlar yanır).

(2) Vaxt cədvəli

(3) OUT-ON.OFF əmri