Large diameter part - Böyük diametrli hissə
Spool - Kələfçə
Ring shaped part - Halqa formalı hissə
Inlet - Giriş
Small diameter part- Kiçik diametrli hissə
Orifice - Dəlik
Pressure compensation part - Təzyiq kompensator hissəsi
Controlled flow - İdarəedilən axın
Outlet - Çıxış

(Şəkil 3) Təzyiq kompensatoru

Şəkildə görə bildiyimiz kimi, xarici hissədə ( a2 ) bərabərdir a1 və a2 cəminə, çıxış təzyiqi P2 artarsa, P2a3 və yay gücü P1(a1 + a2 ) əksinə, drossel yolunu açmaq üçün fəaliyyət göstərəcəkdir. Giriş təzyiqi P0 artıqda P1 , sarğı qutusu özünün ilkin vəziyyətinə geri dönür və P2 - P1 daimi saxlayır. Şəkil 3 təzyiq kompensatorunun necə işlədiyini göstərir. Kompensatorun girişində təzyiq P0 və sarğı qutusu vasitəsilə axarkən, təzyiq P1 olur. Sonra mayelərin A portundan axınından sonra P1 çıxışda P2 olur. Şəkildə görüldüyü kimi, çarpaz sahə (a2) yayın əlavə diametrinin kənar hissəsi a1 üstəgəl a2 Buna görə də, əgər P2 (çıxış təzyiqi) artırsa, F2 (P2a3) və yay gücü P1(a1 + a2) əksinə, drosseli açmaq üçün tətbiq ediləcəkdir. Bu zaman əgər P0 artırsa P1 sarğı qutusu qaytarmaq kifayətdir, P2 - P1 daimi olacaqdır. Başqa sözlə, hətta P2 dəyişsə, əgər P2 - P1 daimi qalsa da, A-da axın nisbəti sabit qalacadır. 4-cü şəkil ümumi drossel klapanı ilə təzyiq kompensatoru olan və ya olmayan təzyiq əyrilərinin axın versiyalarını göstərir.