Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun olaraq təcrübəni yerinə yetirin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəyə qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını dayandırın.
4. Torpaqlama və neytral kabelləri qarışdırmayın.
5. Cihazın neytral kabeli digər cihaza qoşulu olduğu təqdirdə onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş verərsə, zəhmət olmasa, təcili olaraq təlimatçıya bildirin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün.

Təcrübə mərhələləri

1. Sarğını (Bobini) qurma və yenidən qurma.

(1) | Tələblər
1 | Qur əmri “QOŞULU” (ON) vəziyyətində olanda təyin edilmiş bobin “QOŞULU” (ON) olur, hətta giriş “SÖNÜK” (OFF) olduqda “QOŞULU” (ON) vəziyyətdə qalacaq.
2 | Qur əmri ilə “QOŞULU” (ON) cihazı “SÖNÜK” (Off) olması üçün eyni sarğı (Bobini)n yenidən qur vəziyyəti “QOŞULU” (On) olmalıdır.

Set Coil: - Sarğı (Bobini) qur
(S) Hətta belə əməliyyat nəticəsi bir dəfə “QOŞULU” (On) və “SÖNÜK” (Off) olarsa çıxış dəyəri “QOŞULU” (On) olaraq qalır.
Reset Coil - Sarğı (Bobini) yenidən qur
(R) Qurulmaq üçün kontakt nöqtəsini yenidən qurun

(2) Sarğını (Bobini) yenidən qurun

The same address - Eyni ünvan

(3) | Çevrilmə kontaktı və sarğı (Bobin)
1 | Çevrilmə kontaktı və sarğı (Bobin) növləri