- Bir fazalı yarım dalğalı düzləndirmə eksperimentləri

2 | Transformatorun yardımçı dövrəsini şəklə uyğun qurun. Bu vaxt düzləndirici filtr sxemindən istifadə edilmir.

3 | 1 və G (düzləndirmədən əvvəl) boyunca gərginliyin dalğa formalarını ölçmək üçün ossiloqrafın CH-1 girişini dəyişən cərəyan birləşməsinə(5V/sm) görə təyin edin. CH- 2 girişini SC birləşməsinə (5V/sm) görə təyin edin və RL boyunca birləşdirin.
4 | Elektrik təchizatını açın və əldə olunan dalğa formaları ilə aşağıdakı cədvəldəki “Düzləndirmə yoxdur” sütununu doldurun.

Sıra | Düzləndirmə yoxdur |  |
Çıxış dalğa forması (RL boyunca) |  | Pulsasiya V P-P | Pulsasiya V P-P
Giriş dalğa forması |  |  |

5 | Cədvəldə göstərilən hər bir filtr növü ilə çıxış dalğalarını müşahidə edin və müşahidə olunan çıxış dalğa formasının eskizini cədvəldə verin. Hər bir halda pulsasiyanın ikiqat amplitudasını ölçün və qeyd edin.
6 | Ölçülmüş pulsasiya gərginliyindən pulsasiya əmsalını tapın (ikiqat amplituda). Pulsasiya əmsalı aşağıdakı kimi müəyyən edilir