Düymə ayırıcısını əvvəlki vəziyyətə gətirin. L lampası yanırmı?

R1 relesi işlək vəziyyətdədirmi?

R2 relesi işlək vəziyyətdədirmi?

(4) Sonrakı (iş bitdikdən sonrakı) suallar

Şəkildəki” kimi qısa impuls yaratma dövrəsinin vaxt cədvəlini tamamlayın.

Şəkildəki” kimi siqnalın tamamlanmasının aşkarlanma dövrəsini vaxt cədvəlini tamamlayın.

2. Təyinedici və qəza siqnallaşdırma dövrəsi.

(1) Ön suallar.

Avtomatik nəzarət (idarəetmə) cihaz nömrələri ilə bağlı yoxlayın və qeydiyyat aparın.

Təyinatı

Əsas nömrələr

Köməkçi nömrələr

(2) Təhlükəsizlik və ehtiyatlılıq ilə bağlı təfsilatlar

Dövrədə ərimə qoruyucusu birləşdirilməlidir.

Lazımsız şeyləri iş masasına qoymaq lazım deyil.

Enerji təmin olunduqda dövrə qoşulmamalı və ya sökülməməlidir.

Enerjini verməzdən əvvəl yoxlama işinin aparılmasından əmin olun.

(3) Təcrübələrin prosedurları. Lampa göstərici dövrə.

Lampa göstərici dövrəni təcrübədən keçirtmək üçün xətləri “5-7-ci şəkildə” olduğu kimi birləşdirin. MS: Elektronik üçün elektron birləşdiricidən istifadə etmək lazımdır.

Enerji ayırıcısını yandırın.

MS yanırmı?

RL yanırmı ?

GL yanırmı ?