Təcrübə mərhələləri

Aşağıdakı təlimləri yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək tək silindrli dövrə qurun.

(1 ) Hidravlik tək silindri idarə etmək üçün 3 portlu 2 pozisiyalı elektromaqnit klapan.

(2 ) Elektrohidravlik idaretməni yerinə yetirmək üçün tək hərəkətli silindr və elektromaqnit klapanı birbaşa idarə etmək üçün 3 portlu klapan.

2. Dövrəni və birləşdirmə borusunu konfiqurasiya edin.

(1) Dövrə kimi hidravlik sistem qurun.

3. Hidravlik dövrəni idarə etmək üçün elektromaqnit mexanizmi birbaşa aktivləşdirmək üçün təkan düyməsini sıxın.

(1) Elektrik dövrəni qurun.

4. Dolayı dövrəni qurun.

(1) Əgər təkan düyməsi ötürücünü aktivləşdirmişdirsə,

(2) Ötürücünün kontaktları silindri idarə etmək üçün elektromaqnit mexanizmi aktivləşdirir.

(3) Əgər silindrin əməliyyat sürəti çox yavaşsa və ya o bir müddət hərəkətin sonunda dayanırsa,

(4) İşçi təkan düyməsini basaraq saxlamalıdır.

5. Özünü saxlayan dövrəni və birləşdirmə borusunu konfiqurasiya edin.

(1) PB1 basıldıqda R-ə enerji verilir və özünü saxlama rejiminə daxil edilir, sonra 3port qoşmaq üçün sol1 vasitəsilə cərəyanı keçirməyə imkan verin, 2 pozisiyalı klapanı a pozisiyasına yerləşdirin. Bütün proseslər başa çatdıqdan sonra silindr irəli hərəkət etməyə başlayır.

(2) Bu silindri qaytarmaq, özünü saxlama rejimini buraxmaq üçün PB2 düyməsini sıxın.

İdarəetmə dövrəsi