17. Aşağıdakı çalışmaları həyata keçirmək üçün cihazlardan istifadə edərək NOT (YOX) dövrəsini (dövrə) tərtib edin.
(1) A Girişi “1” olanda R çıxışı “0” olmalı, və A Girişi “0” olanda isə R çıxışı “1” olmalıdır

18. Releli NOT (YOX) dövrəni və birləşdirici kabelini konfiqurasiya edin.

19. NOT (YOX) dövrəsindən istifadə edərək zaman sxemini çəkin.

20. NOT (YOX) dövrədə məntiq cədvəlini çəkin.

21. Pilləli diaqram çəkin.

22. Dövrəni çalışdırın və işlədin

23. Aşağıdakı çalışmaları həyata keçirmək üçün cihazlardan istifadə edərək Özünü təmin edən dövrəni tərtib edin.

(1) Siqnal ardıcıl olaraq təmin edildikdə, dövrəyə ardıcıl olaraq düyməni basması lazım olan dövrənin yavaş hərəkəti ilə bağlı nasazlığı aradan qaldırır.
(2)Açar bir dəfə basıldıqdan və buraxıldıqdan sonra da enerji davamlı olaraq təmin edilir.
(3) Çıxışı söndürmək üçün digər açarı QOŞULU (ON) vəziyyətə qoymaq və özünü təmin edən dövrəni çıxartmaq lazımdır.

24. Releli Özünü təmin edən dövrəni və birləşdirici kabelini konfiqurasiya edin.

25. Özünü təmin edən dövrəsindən istifadə edərək zaman sxemini çəkin.

26. Özünü təmin edən dövrədə pilləli diaqram çəkin.

27. Dövrəni çalışdırın və işlədin.

28. Təcrübəni tamamlayın.

(1) | Təlim zamanı istifadə edilən kabeli çıxardın.
(2) | Cihazın bütününü tənzimləyin.

(a) | Relay circuit - Releli dövrə
(b) | Time circuit - Vaxt dövrəsi Input - Giriş, output - çıxış
(c) | Logic table - məntiq cədvəli
(d) | Ladder - Pilləli