### 5. Yarımkeçirici cihazların idarə edilməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Sxemdəki yarımkeçirici cihazların istifadə qaydasını izah edəcək;
2. Yarımkeçirici cihazları birləşdirəcək.

Təcrübə materialları:

1 | Yarımkeçirici materiallar;
2 | Məftil.

Avadanlıq və alətlər:

1 | Eksperiment qurğusu;
2 | Analoq sınaq cihazı;
3 | Rəqəmsal sınaq cihazı.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Yarımkeçirici cihazların prinsipləri

(1) | Tranzistorlar dörd (və ya daha çox) dəyişən N-P-N-P qatlarına malik iki qütblü ötürücü yarımkeçiricilərin geniş klassifikasiyasıdır. Tranzistorlara silikon idarəetməli düzləndirici (SCR), TRIAC, girişi söndürmə ayırıcısı (GTO), silikon idarəetməli ayırıcı (SCS), AC diod (DIAC), təkqovşaqlı tranzistor (UJT), proqramlana bilən təkqovşaqlı tranzistor şamil edilir. GTO-nun qeyd edilməsinə baxmayaraq silikon idarəetməli düzləndirici sadəcə bu bölmədə yoxlanılır.
(2) | 1950-ci ilə Shockley dörd qatlı diod tranzistorunu təklif etdi. Ümumi elektrikdə bu illər sonraya qədər həyata keçirilmədi. SCR indi vatları meqavatlara genişləndirərək enerji səviyyələrini saxlamağa uyğundur. Kiçik siqnallı tranzistorlar kimi bağlanan ən kiçik cihazlar təxminən 100 VAC-də 100 milliamper yandırır. Ən böyük bağlanmış cihazlar 172mm diametrdədir, 10,000 VAC-da 5600 Amper yandırır. Ən yüksək enerji SCR-lər bütün yarımkeçirici silikon dövrə lövhəsinin diametrli (100mm) bir neçə düymələrindən ibarətdir. Silikon idarəetməli düzləndirici (SCR):(a) aşqarların əlavə edilmə profili, (b) BJT ekvivalent dövrəsi.

(Şəkil 1) Aşqarların əlavə edilmə profili və BJT ekvivalent dövrəsi