Cədvəl 2. Əməliyyat metoduna görən övlər

Əməliyyat metodu | Növü | ISO simvolu | Qeyd:
Əl ilə işlədilən | Sıxma düyməsi Link Pedal |  | Əsas simvol
Mexaniki işlətmə | Doldurucu Çarx Yay |  | Əsas simvol
Elektriklə işləyən | Birbaşa avtomatik metod Dolayı avtomatik metod |  | (1) Birbaşa tip (2) Pilot tip
Digər metodlar | Toplanma mərkəzi |  | Konkret əhəmiyyətli güc tətbiq edilməzsə, hərəkət etmir

(3) | Yoxlama klapanı. Yoxlama klapanının məqsədi bir istiqamətdə sərbəst hərəkəti təmin etmək və əks istiqamətdə hər hansı hərəkətin qarşısını almaqdır. Yoxlama klapanı özü və ya əks balans klapanı kimi digər cihazlar ilə də istifadə edilə bilər. Həmçinin təzyiq diapazonunun 2 - 10 [kgf/sm2] arasında olduğu dövrədə istifadə edilə bilər. Yoxlama klapanlarına müqavimət yayla və ya olmadan edilə bilər. Formalar baxımından 90°-də əyilmiş olan xətti tipli və buruq tipləri vardır. Şəkil 8-də içərisindəki yay olan xətti yoxlama klapanı göstərilmişdir.

(Şəkil 8) Yoxlama klapanının strukturu