1 | Fövqəladə vəziyyət üçün nəzərdə tutulan açar: Əgər bu açar düyməsinə basılarsa, enerji verilməsi ayrılan kimi əməliyyat dərhal sonlanır. Əgər 15 dərəcə sağa fırladarıqsa, basma vəziyyətində ləğv olunur;
2 | OP SEL SW: AVTOMATİK və ƏL İLƏ İDARƏETMƏ üçün əməliyyat seçici açarı;
3 | YUXARI / AŞAĞI dirsəkli açar: Yuxarı və aşağı lift kabinəsini əl ilə idarəetmə rejimində lift kabinəsinə komanda verir;
4 | ENERJİ AÇARI: Bu açar əsas enerji ilə idarə edilir.

1. Əgər tərəfimizdən qoşularsa I/O (Giriş/Çıxış) kabeli təchiz etmək üçün istifadə edir və növbəti mərhələ ilə müəyyən edilir:

Connector - birləşdirici, Label - yarlıq, address - ünvan