6. Dövrəni və birləşdirmə xortumunu konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsinə yerləşdirin.

(3) Dövrədə göstərilən kimi boruları birləşdirin.

7. Dövrəni işə salın.

(1) Relyef klapanının tamamilə açıq olub-olmadığını yoxlayın və nasosu işlədin.

(2) Təzyiq göstəricisində təzyiq 30 kgf/sm2 olana qədər, tənzimləyici klapanı saat əqrəbi istiqamətində istiqamətləndirin.

(3) Azaltma klapanını təzyiq 20 [kg/sm2] olana kimi tənzimləyin. Bunu etməklə, iki müxtəlif silindrdə müxtəlif təzyiqlər qura bilərik.

8. Elektrik dövrəsini konfiqurasiya edin və işlədin.

(1) İdarəetmə sistemi aktivləşdirmə düyməsi PB1 aktiv olduqda, R1 halqası enerji alır və özünü tutma rejiminə daxil olur və silindr A hərəkət etmək üçün doqquzuncu sütunda R1-in “a” kontaktı bağlıdır.

(2) Silindr A uzatma hərəkəti bitirdikdə və LS2 aktivləşdirildikdə, üçüncü sütundakı R1-in “a” kontaktı və LS2 eyni zamanda R2-ə enerji verilməsi üçün aktivləşdirilir. R2 özünü tutma rejiminə girir və onuncu sütununda R2-nin “a” kontaktı B silindrindəki uzatma hərəkətini başlamaq üçün bağlanır.

(3) Həmçinin B silindrinin uzatma hərəkəti bitdikdə LS4 aktivləşdirilir, beşinci sütundakı R3 enerji alır və özünü tutma rejiminə daxil olur.

(4) Eyni zamanda ilk sütunda R3-ün “b” kontaktı və üçüncü sütun açıqdır, sonra ötürücü halqanın R1 və R2 özünütutma rejimi B silindrinin geri göndərilməsi üçün buraxılır.

(5) B silindrinin geri çəkilmə hərəkətinin sonunda LS3 aktivləşdirilir. Yeddinci sütundakı LS3 və R3-dən giriş siqnalları verilir, belə ki, LS3 aktiv olduqda, R3 və LS3-dən gələn siqnallar R4-lərin enerjisini işə salır və özünü tutma rejiminə daxil olur.