1 | İkiqütblü tranzistor konstruksiyası. Həm PNP, həm də NPN ikiqütblü tranzistor üçün konstruksiya və dövrə simvolları yuxarıda dövrə simvolunda həmişə baza çıxışı və emitter çıxışı arasında "şərti cərəyan axını"nın istiqamətini göstərən oxla verilir. Oxun istiqaməti həmişə hər iki tranzistor növü üçün standart diod simvolunda olduğu kimi müsbət P-tipli bölgədən mənfi N tipli bölgəyə qədər göstərir.

Dövrə simvolları

(Şəkil 4) İkiqütblü tranzistor konstruksiyası

2 | İkiqütblü tranzistor konfiqurasiyaları. İkiqütblü tranzistor üç elektrodlu cihaz olduğundan, onu giriş və çıxış üzrə ümumi bir çıxışı olan elektron dövrə daxilində birləşdirmək üçün üç mümkün yol var. Tranzistorun statik xarakteristikası kimi dövrə daxilində giriş siqnalına fərqli cavab verən hər bir əlaqə metodu hər sxem tərtibatına görə dəyişir.

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun təcrübə edin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəyə qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını dayandırın.
4. Torpaqlama və ümumi naqili qarışdırmayın.
5. Cihazınızın ümumi naqili başqa bir cihaza qoşularsa, onları bir-birinə bağlamayın.
6. Yanlış bir şey baş versə, təlimatçını dərhal xəbərdar edin.
7. Təlim başa çatdıqdan sonra kompüterinizi bağladığınızdan əmin olun.