3. Qarşılıqlı ikili silindr dövrəsinin əməliyyatı.

(1) PB1 təkan düyməsi sıxıldıqda, silindr irəli hərəkəti tamamlayır, hərəkətin sonunda LS 2 açıqdır. LS2 ötürücü halqanın R2-dən yuxarı kontakt “b” ilə birləşdikdə, o kəsilir və R2 özünü sərbəst buraxır.

(2) SOL 1 vasitəsilə keçən cərəyan R2 ötürücüsünün “a” kontaktı ilə birləşməsini kəsir, klapan hava təzyiqi ilə orijinal mövqeyinə geri dönür və silindr geri qayıdır.

(3) Silindr geri hərəkət edərkən, LS2-dən ayrılır, belə ki, LS2 OFF olur və LS2-nin kontakt “b” ilə birləşməsi orijinal mövqeyə geri qayıdır. Silindr dönüşünü tamamladıqda, LS1 ON olur, RS2 cərəyanı keçirir, öz mövcudluğunu təmin edir və silindr irəliyə doğru hərəkət edir.

(4) R1 isə ON olduğu müddətdə, silindr dəfələrlə geri və irəli hərəkət edir. Dayandırmaq üçün R1 PB2 ON- etməklə özünü azad etməlidir.

4. Aşağıdakı təlimləri yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək qarşılıqlı ikili silindrli dövrəni yığın.

(1) Başlanğıc düyməsinə bassanız, ikili silindr geri qayıdacaq.

(2) Stop düyməsinə bassanız, ikili silindr tamamlanmış qayıdışda dayanmalıdır.

5. Dövrəni və birləşmə borusunu konfiqurasiya edin.

(1) İdarəetmə dövrəsi, pnevmatik dövrəni qarşılıqlı idarə edən dövrədir.

(2) Onun işləmə qaydası dövrə 4-14-də izah edildiyi kimidir. L

(3) Lakin dövrə 4-14-də elektron klapanda ikili silindri idarə edən cüt tərəfli klapandır.

(4) Elektromaqnit mexanizm əsas dövrədədir, dövrədə heç bir öz mövcudluğunu qoruma yoxdur.

Control circuit -İdarəetmə dövrəsi