8 SENSOR 1, 4 - ON və SENSOR 2, 3 - OFF, mühərrik geri fırlanır.

(Şəkil 14) Sensor 1, 4-ON və sensor 2, 3-OFF olduqda

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatına uyğun həyata keçirin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəni qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını söndürün.
4. Neytral və torpaqlama kabelini qarışdırmayın.
5. Cihazın ümumisi digər cihaza qoşularsa, onları birlikdə qoşmayın.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş versə, zəhmət olmasa, dərhal təlimatçıya məlumat verin.
7. Təcrübə başa çatdıqdan sonra kompüteri söndürüdüyünüzə əmin olun.

Təcrübə mərhələləri

1. Düymə ilə siqnala nəzarət

(1) | Əməliyyat. Dörd siqnal lampasına nəzarət etmək üçün iki PBS (Basma düymə açarı) istifadə edin.
1 | PLC işlədikdə Lamp 2 yanır;
2 | PBS 0 yandıqda Lamp 2 söndürülür və Lamp 0 yanır;
3 | PBS 1 yandıqda Lamp 2 sönür və Lamp 1 yanır;
4 | Əgər PBS 0 və PBS 1 eyni vaxtda yandıqda Lamp 2 sönür və Lamp 0 və Lamp 1 sönür. Müvafiq olaraq və Lamp 3 yanır.