(1) Təkan düyməsi basıldıqda, hidravlik silindr uzatma hərəkətinə başlayır.

(2) Uzatma hərəkətinin sonunda silindr 5 saniyə fasilə verir və geri dönür.

10. Dövrəni və birləşdirmə xortumunu konfiqurasiya edin.

11. Dövrəni işlətməyə başlayın.

(1) Relyef klapanının tamamilə açıq olubolmadığını yoxlayın və nasosu işlədin.

(2) Təzyiq göstəricisində təzyiq 30 kgf/sm2 olana qədər, tənzimləyici klapanı saat əqrəbi istiqamətində istiqamətləndirin.

12. Elektrik dövrəsini konfiqurasiya edin və işlədin.

(1) PB1 düyməsinə basdıqda R1 relesi enerji alır və özünü tutma rejiminə daxil olduqda, elektromaqnit mexanizm sol 2 enerjisi üçün beşinci sıradakı R1-in “a” kontaktı ilə birləşir, beləliklə 4/3 yollu elektromaqnit klapan mövqeyini “c” mövqeyinə dəyişir və silindr irəli hərəkət edir.

(2) Silindrlərin uzadılma hərəkətlərinin sonunda, LS 2 elektrik limit düyməsi aktivləşdirilir, üçüncü sırada R3 ötürücüsü enerji alır və sol 2-də cərəyan axını bloklanır və özünü saxlama rejiminə daxil olur.

(3) Buna görə 4/3 yollu elektromaqnit klapan neytral “b” pozisiyasına geri dönür, beləliklə silindrdə yanır.

(4) Eyni zamanda, dördüncü cərgədə taymer halqası aktivləşdirilir və əvvəlcədən müəyyən edilmiş vaxt intervalı keçdikdən sonra, taymer altıncı sətirdəki kontakt “a” ilə bağlantı qurur ki, sol1 cərəyanı keçirsin.

(5) Sonra 4/3 yollu elektromaqnit klapana mövqeyinə qayıdır və silindr geri hərəkət edir.

(6) Silindr geri çəkilmə hərəkətini tamamladıqda və LS1 aktivləşdirildikdə üçüncü sırada özünü saxlama rejimi sərbəst buraxılır. Əgər PB1 düyməsinə bassanız, bu dövrə yuxarıda göstərilən əməliyyatı təkrarlayacaqdır.

13. Dövrə məşqini bitirin.

(1) Məşq zamanı istifadə edilən borunu yığışdırın.

(2) Silindr və avadanlıqları nizamlayın.