(3) Prosedur:

1 | Əməliyyat seçici açarını avto-ya qurun.
2 | Sonra PLC treynerdə D-SUB CON A, B, C məftilini birləşdirin.
3 | Proqramı GMWIN-də daxil edin.
4 | Proqramı yükləyin.
5 | Qəfəsdəki 1F PB açarına basdıqdan sonra IF lampası yanır.
6 | Qapı açma PB açarına basın. Bu 1-ci mərtəbə qapısının açılmasını təsdiq edir.
7 | Qapı bağlama PB açarına basın. Bu 1-ci mərtəbə qapısının bağlanmasını təsdiq edir.
8 | Qəfəsdəki 2F PB açarına basdıqdan sonra IF lampası yanır.
9 | Qapı açma PB açarına basın. Bu 2-ci mərtəbə qapısının açılmasını təsdiq edir.
10 | Qapı bağlama PB açarına basın. Bu 2-ci mərtəbə qapısının bağlanmasını təsdiq edir.
11 | Qəfəsdəki 3F PB açarına basdıqdan sonra IF lampası yanır
12 | Qapı açma PB açarına basın. Bu 3-cü mərtəbə qapısının açılmasını təsdiq edir.
13 | Qapı bağlama PB açarına basın. Bu 3-cü mərtəbə qapısının bağlanmasını təsdiq edir.

3. İlkin quraşdırma təcrübəsi.

(1) Məqsəd: QURAŞDIR əmrinin başa düşülməsi
(2) Pilləli diaqram:

(3) | Prosedur: Bu proqram Enerji QOŞULU vəziyyətdə olarkən lift kabinəsinin yerini müəyyən edir. Lift kabinəsi Enerji QOŞULU vəziyyətdə olarkən 1F-i yerləşdirib.
1 | Əməliyyat seçici açarını əl ilə idarə etməyə qurun.
2 | Sonra PLC treynerdə D-SUB CON A, B, C məftilini birləşdirin.
3 | Enerjini yandırın. Və 1F-i UP (Yuxarı) dirsəkli SW (ayırıcı) ilə yerləşdirməyin.
4 | Proqramı GMWIN-də daxil edin.
5 | Proqramı yükləyin.
6 | Əməliyyat seçici açarın AVTO-ya qurun.
7 | Nəticəni təsdiqləyin.