Belə ki, əgər xarici siqnal A sıradan çıxarsa, sadəcə X relesi hərəkətə keçməmiş olur və bununla da Lampa L X2 kontaktının qapalı olması səbəbi ilə yanıq vəziyyətdə olur. Yəni, xarici siqnalın tamamlandığı anda lampa yanıq vəziyyətdə olur.

(Şəkil 6) Vaxt cədvəli

2. Dövrənin göstərilməsi və qəza siqnal vəziyyəti

(1) | Lampa göstərici dövrə konsepti. Bu, sıranın indi ardıcıl nəzarət dövrəsində hansı vəziyyətdə olmasını lampa ilə göstərən dövrədir.

(Şəkil 7) Lampa göstərici dövrəsi

Şəkil enerjidən 2 xətti çəkməklə lampanı yandıraraq enerjinin verilib-verilməməsini yoxlandığını göstərir və (b) əsas maşını çalışdığını göstərir. Və (c) və (d) əsas maşının yandırılma/söndürülmə vəziyyətlərini göstərir. Burada WL vardır: ağ göstərən lampa (enerji göstərən lampa), RL: qırımızı göstərən lampa (əməliyyatda olduğunu lampa), OL: narıncı göstərən lampa (qəza siqnalını göstərən lampa), və BL: mavi göstərən lampa (zirvəni göstərən lampa) və s. Bu rənglər göstərici rəngin örtük rəngləri ilə fərqlənir.

(2) | Xəta göstərici dövrə. Şəkil 30F olan xəta göstərici dövrəni göstərir, bu 30F, avtomatik idarəetmə cihaz nömrələrinin əsas nömrələrdən kənarda cihazların istifadə və ya xəta vəziyyəti mənasını verir. Və köməkçi rəmz olan F “Float -Üzgəc”, “Fault-Xəta”, “Fuse -Ərimə” və “Frequency - Tezlik” mənasına gəlir, bu nəticə ilə 30F xəta vəziyyətini göstərir və “Fault Indicator-Xəta Göstəricisi” olaraq adlandırılır.