8. | Əriyən tərpənməz-temperatur istilik detektoru. Əriyən bənd yayı kontakt nöqtəsindən ayırmaq üçün lehimi bilinən ərimə nöqtəsi ilə işlədən tərpənməz temperatur detektorudur.

Spring - yay; Wiring terminal - Məftil sxeminin klemi (elektrik bağlantı ucu); Contact point - kontakt
nöqtəsi; Plunger - plunjer; Solder - lehim; heat collectors - istilik kollektorları

(Şəkil 4) Əriyən tərpənməz-temperatur istilik detektoru

9. | Pnevmatik istilik artış detektoru. Artma xəttinin detektorunun pnevmatik norması binanın giriş ərazilərinə nəzarət edir. Xətt istilik detektorları-örtüyün geniş ərazisi üzərində tənzimlənmiş metal pnevmatik borular sistemindən ibarətdir. Pnevmatik artma sistemlərində istifadə edilən xətt istilik detektorları temperaturdakı dəyişiklikdən və qəza siqnalı sistemini aktivləşdirmək üçün boru sistemindəki hava təzyiqində olan artımdan asılıdır. Nöqtə detektoru spesifik yerə nəzarət edir və siqnal qəza siqnalı panelinə göndərir.

Pneumatic Rate-of-Rise Line Heat Detectors - Artma xəttinin detektorlarının pnevmatik norması Spot-Heat Detector -Nöqtəli istilik detektoru;
Spring - Yay; Vent-Ventilyasiya dəliyi; Adjustment screw - Quraşdırıcı və ya nizamlayıcı vint; Air chamber - Hava kamerası; Flexible metal diaphragm - Elastik metal diafraqm.

(Şəkil 5) Artma xəttinin detektorunun pnevmatik norması