(6) PLC Proqramı

(Şəkil 4) PLC proqramı

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Təlimatçının təlimatlarına uyğun olaraq təcrübəni yerinə yetirin.
2. Təcrübə cihazına icazəsiz toxunmayın.
3. Dövrəyə qoşmazdan əvvəl gərginlik təchizatını dayandırın.
4. Torpaqlama və neytral kabelləri qarışdırmayın.
5. Cihazın neytral kabeli digər cihaza qoşulu olduğu təqdirdə onları birlikdə birləşdirməyin.
6. Əgər yolunda getməyən hər hansı bir şey baş verərsə, zəhmət olmasa, təcili olaraq təlimatçıya bildirin.
7. Təlim tamamlandıqdan sonra kompüteri söndürün.

Təcrübə mərhələləri

1. Paralel kontaklı OR dövrə konfiqurasiyası

(1) | Tələblər: PLC-nin daxili relelərdən istifadə edərək aşağıdakı şərtlərin OR dövrəsini konfiqurasiya etmək və dörd işığa nəzarət etmək məqəsədi ilə iki basma düyməli açardan (PBS) istifadə edilir.
1 | Hətta əgər PBS1-dən biri olarsa və PBS2 yanılı (ON) vəziyyətdə olarsa LAMPA1 yanacaq.;
2 | PBS1 və PBS2 eyni zamanda sönük OFF vəziyyətdə olanda və ya PBS1 sönük OFF və PBS2 QOŞULU ON vəziyyətdə olanda LAMPA 3 işıqları açıq qalır;
3 | PBS1 və PBS2 eyni zamanda sönük OFF vəziyyətdə olanda və ya PBS1 QOŞULU ON və PBS2 Sönük OFF vəziyyətdə olanda LAMPA 2 işıqları açıq qalır;