Dəlikli düzbucaqlı, bölmənin 2-dən çox funksiyası olduğunu bildirir. Sıxılmış hava P-dən 3/2 klapana verilir, idarə olunan hava Z-yə daxil olur. Sürət idarəetmə klapanı vasitəsilə idarə olunan hava konteynerə keçir və hava miqdarı məhdudlaşdırılır. Beləliklə, konteyner içərisində təzyiq müəyyən bir nöqtəyə çatdıqda və ya başqa sözlə 3/2 klapanın işini təmin edən nöqtədə təzyiq artırsa, 3/2 klapan havanın çıxdığı A portuna keçir. Nəticə olaraq, gecikmə klapanındakı gecikmə vaxtını təyin etməklə, tənzimləmə klapanı gecikmə vaxtına uyğun olaraq axının sürətini idarə edəcəyi üçün axın səthinin sahəsini genişləndirir və ya azaldır.

(2) | 3/2 yollu diyircəkli linklə idarə edilən klapan. Şəkil 2-də təsvir edildiyi kimi o, teztez limit düyməsi üçün istifadə olunur, çünki o kiçikdir. Həm əl ilə, həm də və avtomatik idarəetmədə istifadə edilə bilər.

(a) İlkin vəziyyət

(b) Hərəkətdə olan zaman vəziyyət

(Şəkil 2) 3/2 yollu diyircəkli linklə idarə edilən klapan

2. Hava kompressoru idarəetmə vahidi

(1) | Havanın təzyiq gücünə üstünlük verən seçim. Aktuator və ya pnevmatik avadanlıq 4-6 kg f/sm2 qədər olan təzyiqdən istifadə edir, buna görə də təzyiq aparatı 7 ~ 8 kg f dəyərində işə düşür. Boruların və pnevmatik avadanlıqların hava təzyiqinin azaldılması və digərləri nəzərə alınmaqla sıxılmış hava və yaxın həcminin 20%-dən çox olması lazımdır. Hava təzyiqi və istənilən hava həddi barədə qərar qəbul edildikdə, tətbiq olunan həcmdə pnevmatik kompressor şəkil 3-dən seçilmişdir.