(6) | Özünü saxlayan (self-holding) dövrə. Daha əvvəl açıqlandığı kimi, ötürücünün yaddaş qabiliyyəti var. Öz kontaktı ilə özünü davamlı saxlayan dövrədən istifadə edərək, işi yadda saxlayır. Şəkil 6-da ötürücünün özünü saxlayan dövrəsinə bir nümunə göstərilir. Özünü davamlı saxlayan kontakt R (1) paralel olaraq PB1təkan düyməsi ilə əlaqələndirilir. PB1 düyməsi sıxılarsa, ötürücü işə düşür. R (1) və R (2) kontaktları eyni vaxtda bağlanır və lampa ON-dur. Bununla yanaşı, PB1 söndürüldükdə kontakt R (1) cərəyan və PB2 halqası işə düşür, beləliklə əməliyyat davam etdirilir. PB1 tənzimlənməsinə baxmayaraq, əməliyyat dövrəsi R (1) kontaktı ilə saxlanıla bilər. Özünü saxlama dövrəsinin söndürülməsi üçün PB2 düyməsini basdıqda kontakt R ilə əlaqə dayanır, R (1) və R (2) kontaktları açıqdır və dövrə ilkin vəziyyətinə qayıdır.

(Şəkil 6) Öz-özünü saxlama dövrəsi

(7) | Bloklama (İnterlock) dövrəsi. İşçi təhlükəsizliyi üçün cihazların əməliyyat vəziyyətini göstərən kontaktlardan istifadə edərək kontakt cihazlarının istismarına mane olan dövrə bloklama dövrəsidir. Həmçinin əvvəlcədən hərəkət edən bir əməliyyat prioritetli dövrə və ya digər partiya əməliyyatı deyilən qadağan dövrə də adlanır. Blok, kontakt “b”- ni digər dövrəyə bağlanaraq ötürücünün işlədiyi zaman digər əlaqədar ötürücü əməliyyatının baş verməməsini idarə edir. 7-ci şəkildə PB1 keçid düyməsi ON-dursa və R1 işə salınırsa, PB2 işlək də olsa R2 işləmir. PB2 girişdirsə və basılıdırsa, R2 işləyir, R1 ötürücüsü işləmir.

(Şəkil 7) Öz-özünü saxlayan dövrə

(8) | ON-gecikmə dövrəsi. Giriş siqnalı verildikdən sonra çıxış siqnalı dərhal çıxmır. O, yalnız planlaşdırılmış vaxtdan sonra çıxır. Bunu edən gecikmə dövrəsidir. Gecikmə dövrəsi ON gecikmə dövrəsində və OFF gecikmə dövrəsində işə düşür. Şəkil 8 gecikmə dövrəsi əks olunub. PB1 düyməsini basıldıqda, zaman ötürücüsü işə düşür. Planlaşdırılan vaxt keçdikdən sonra, taymer kontaktı qapanır və lampa yanır. PB 2 düyməsi basıldıqda, zaman ötürücüsü geri qayıdır, taymer kontaktı açılır və beləliklə, lampa sönür.