(Şəkil 4) Mikro düymənin daxili strukturu

Plunger- Porşen
movable spring - hərəkətli yay
fixed contact b - fiks edilmiş kontakt b
movable contact - hərəkətli kontakt
fixed contact a - fiks edilmiş kontakt a

(a) kontakt “a” (b) kontakt “b”
(Şəkil 5) Mikrodüymə kontakt simvolları

(6) | Yaxınlaşma düyməsi. Qeyri-kontakt sensorları fiziki hadisələrin dəyişmələrindən istifadə edərək birbaşa kontakt olmadan obyektləri aşkar edir. Bu sensorların növləri tətbiq olunan fiziki hadisələrdən asılıdır. Yaxınlaşma sensorları bir çox texnoloji tiplərdən birinə malik ola bilər. Yaxınlaşma düyməsinin iki əsas tipi vardır: yüksək tezlikli yaxınlaşma sensoru və səmərəli yaxınlaşma sensoru. Yüksək tezlikli yaxınlaşma sensorları bir hədəf yaxınlığını və ya mövcudluğunu aşkar edərək, meydana çıxan maqnit sahələrini təyin edirlər. Onlar həmçinin yaxınlıqda olan kontakt obyektlərinin sahə dəyişikliklərini də ölçürlər. Sahə generasiyası və aşkarlama məlumatları, istinad dövrəsindəki induksiya dəyişikliyi nəticəsində meydana çıxan induksiya cərəyanı ilə ötürülür. Onlar hədəf varlığını aşkar etmək üçün yaxınlaşma sensorları kimi istifadə edilə, hədəfin yerini və ya yerdəyişməsini ölçmək üçün konfiqurasiya edilə bilər. Bu tip yaxınlaşma sensoru yalnız metal məhsulların aşkarlanmasında istifadə edilə bilər. Güc yaxınlaşma sensorları sensorun üzünü və ya səthini kapasitorun bir plitəsi və bir digər keçirici ya da dielektrik hədəf obyektinin səthi kimi istifadə edir. Güclülük, bu tənzimləmə içərisində kapasitorun piltələri arasındakı məsafədən tərsinə dəyişir və hədəf aşkarlanmasını artırmaq üçün müəyyən bir dəyər təyin edilə bilər. Sensorların bu növü faktiki olaraq bütün növ materialların aşkarlanmasında istifadə oluna bilər. Yaxınlaşma sensorlarının daxili hissələri qəliblənmiş halda sabitlənir, belə ki, bu sensorlar kobud mühitdə istifadə edilə bilər. Yarımkeçiricilərin daxili hissələr kimi istifadə edildiyi halda, bu sensorlar uzun ömürlüdür və tez-tez təmir edilməsinə ehtiyac yoxdur.