Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Hidravlik cihazın içərisi zərif şəkildə işlənir və yığılır. Cihazı yerə salmamalı və çox təzyiq göstərməməlisiniz.
2. Hidravlik sistemlərdə yüksək təzyiqdən istifadə edildiyindən, testerlər diqqətli olmalıdır.
3. Dövrə qururuqsa, rezin xortumlar bükülməməli və düzgün şəkildə bağlanmalıdır.
4. Hidravlik aktuator xarici cihaz tərəfindən işlədildikdə, cihaz və aktuator mayenin qarşısını almaq üçün kifayət qədər uzaqda olmalıdır.
5. Yerdəki yağ qəza yarada bilər. Döşəmə təmiz olmalıdır.
6. Pompa ilə işə başlamazdan əvvəl, baypass klapan açılmalı və sükan boşluğunun tənzimlənmə klapanı nasosun yüklənməsinin qarşısını almaq üçün tamamilə açıq olmalıdır.

Təcrübə mərhələləri

1. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək tək silindr dövrəsini çəkin.

(1) Birbaşa idarəetmə klapanı ON olduqda tək fəaliyyət göstərən silindr irəli hərəkət edir.

(2) Birbaşa idarəetmə klapanı OFF olduqda tək fəaliyyət göstərən silindr geri dönür.

2. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

3. Tək silindr dövrəsini işlədin.

(1) Yardımçı klapanın tamamilə açıq olmasını yoxlayın və hidravlik nasosla işə başlayın.

(2) Təzyiq göstəricisi 30 [kgf/sm2] dəyərinə çatana qədər klapanın saat əqrəbi istiqamətində döndərin.

(3) 3 portlu, 2 pozisiyalı birbaşa idarəetmə klapanını açın.

(4) Silindrin əməliyyat vəziyyətini və təzyiq göstəricisindəki dəyərini yoxlayın.

(5) 3 Portlu, 2 pozisiyalı birbaşa idarəetmə klapanını söndürün.

(6) Axın səviyyə sayğacı ilə silindrin axın dərəcəsini ölçün.

(7) Təmizləmə klapanının tənzimləyici ventilini tamamilə buraxın və nasosu dayandırın.