İdarəetmə dövrəsi 1

3. Əməliyyatın izahı

Pnevmatik dövrədə olan dövrə pnevmatik dövrənin A + B + B - A - nın ardıcıllığı ilə işlədilməsini təmin edən ardıcıl dövrəsidir. Dövrənin tərtibatında xüsusiyyətlər, idarəetmə dövrəsindəki bütün siqnalların özləri tərəfindən saxlanılır, əsas dövrə bölməsindəki cərəyanın ötürülməsinə imkan verən kontakt “b” dönüş siqnalını söndürür və idarəetmə dövrəsində özünü davametdirmə relesinin sonuncu mərhələ siqnalını kontakt “b” söndürür. Bu relenin özünü davamlı saxlaması üçün konfiqurasiya edilir.

4. Təcrübənin məqsədi.
   Başlanğıc siqnalı verilmişsə, s silindr A+A-B+B- ardıcıllığı ilə işlədilməlidir.
5. Dövrə.

Cylinder A - Silindr A
Cylinder B - Silindr B

Pnevmatik dövrə 2