Silindrin irəli hərəkət vəziyyəti HV2 siqnalının ON olana qədər qalır. HV2 ON olduqda, silindr geri çəkilir.

(Şəkil 6) İkili silindrin irəli/geri hərəkət dövrəsi

Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Modul və boruları iş lövhəsində bir-birinizi kəsməyəcək şəkildə yerləşdirin.
2. Boruları möhkəmcə birləşdirin ki, təzyiq edildikdə tərpənməsinlər.
3. Boruları tamaladıqdan sonra sıxılmış hava tətbiq edildikdə borunu gözlənilməz təhlükəyə qarşı özünüzə zərər verməyəcək şəkildə sürüşdürün.
4. Məşqi bitirdikdən sonra sıxılmış havanı bağladığınızdan əmin olun, daha sonra isə boruları hərəkət etdirin.
5. Modulu ehtiyatla götürün ki, o, əlinizdən düşməsin.

Təcrübə mərhələləri

1. Aşağıdakı tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək ikili silindrin AND dövrəsini çəkin.

(1) Silindr yalnız iki giriş siqnalı ON olduqda irəli hərəkət etməlidir.

2. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

3. İkili silindrin AND dövrəsini işlədin.

(1) Pnevmatik ayırıcı üzərində sürüşmə klapanını açaraq sıxılmış havanı təmin edin.

(2)Yalnız 3/2 yollu HV1 və HV2 klapanların əməliyyat düyməsi eyni zamanda ON olduqda silindr irəli hərəkət edir.

(3) HV1 və HV2 OFF olduqda silindr hərəkəti dayandırır.

HV1 | HV2 | Output(Piston status)
OFF | OFF |
ON | OFF |
OFF | ON |
ON | ON |