Təcrübə mərhələləri

1. Eksperiment 1: Voltmetrlər və gərginlik ölcülməsi

(1) Tələb olunan avadanlıq

(2) | Prosedur
● | Daxili müqavimət və artırıcı
1 | "VOLMETR (N0-02) " panelini stendə quraşdırın.
2 | DC təchizat çıxışı 5V-a tənzimləyin və çıxışı panelin + və - klemlərini (elektrik bağlantı uclarını) birləşdirin.
3 | Ölçənləri Şəkil 3-2-də nöqtələnmiş xətlərlə göstərildiyi kimi panelin üzərinə birləşdirin. Ölçənin tam miqyasının 1mA göstərməsini təmin edin.
4 | Rəqəmsal multimetrdən istifadə edərək ölçən(E1) boyunca gərginliyi ölçün. 1K Om olan ölçənin (Rm) daxili müqavimətini nəzərə alın. Ei-dən istifadə edərək ölçənin həsasslığını hesablayın.
5 | Rəqəmsal multimetri istifadə etməklə artırıcı rezistoru (Rm) içindən gərginliyi (E2) ölçün. İki gərginliyi E1 və E2-ni birlikdə əlavə edin. Cəm 5V olmalıdır.
Qeyd: | Ölçəndən yaranan ümumi xətalar, multisınayıcı və rezistorlar +- 3% qədər çox ola bilər.
6 | Giriş gərginliyi 3V olduğu halda mA-da ne qeder ola bilər? Nəticəni ölçənin aktual oxunması ilə müqayisə edin.
Qeyd: | Ölçənin cərəyanı qaynaq gərginliyinə dəyişməyən ümumi yük müqaviməti (RM + Rm) ilə mütənasibdir. Buna görə tam miqyaslı ölçən oxuma 5V qaynağı ilə 1 mA olmuş olarsa, tam miqyaslı oxuma (0.5mA)-nin yarısı üçün tələb edilən qaynaq gərginlik 2.5V olar.

● | Multimetrden istifadə qaydası
7 | DC qaynağını 50V-a qurun və çıxışı panelin + və COM elementlərinə (elektrik bağlantı uclarına) bağlayın.
8 | Birləşdirici məftili com və 50V-luq mənbəyə (elektrik bağlantı ucları) birləşdirin.