Təcrübə təhlükəsizliyi və ehtiyat tədbirləri

1. Modul və boruları iş lövhəsində bir-birinizi kəsməyəcək şəkildə yerləşdirin.
2. Boruları möhkəmcə birləşdirin ki, təzyiq edildikdə tərpənməsinlər.
3. Boruları tamamladıqdan sonra sıxılmış hava tətbiq edildikdə borunu gözlənilməz təhlükəyə qarşı özünüzə zərər verməyəcək şəkildə sürüşdürün.
4. Məşqi bitirdikdən sonra sıxılmış havanı bağladığınızdan əmin olun, daha sonra isə boruları hərəkət etdirin.
5. Modulu ehtiyatla götürün ki, o, əlinizdən düşməsin.

Təcrübə mərhələləri

1. Aşağıda verilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün cihazlardan istifadə edərək ikili silindr dövrəsini çəkin.

(1) Düymə basıldıqda, sıxılmış hava silindrdə 5/2 yollu klapanın A nöqtəsindən keçir.

(2) Silindr porşeni çıxış tərəfindəki nizamlama klapanının dəyişməsinə uyğun olaraq irəliləyir.

(3) Düymə azad edildikdə, silindr porşeni çıxış tərəfindəki nizamlama klapanının dəyişməsinə əsasən geri qayıdır.

2. Dövrəni və birləşdirmə borularını konfiqurasiya edin.

(1) Dövrəni çəkin.

(2) İş lövhəsində yerləşdirin.

(3) Boruları dövrədə göstərildiyi kimi birləşdirin.

3. Qarşılıqlı cüt silindrli dövrəni işlədin

(1) Pnevmatik ayırıcı üzərində sürüşmə klapanını açaraq sıxılmış havanı təmin edin.

(2) Düyməyə basıldıqda sıxılmış hava silindrdə hərəkət edir.

(3) Silindr porşeni çıxış tərəfindəki tənzimləmə klapanının dəyişməsinə uyğun olaraq irəliləyir.

(4) Düymə azad edildikdə silindr porşeni çıxış tərəfindəki nizamlama klapanının dəyişməsinə əsasən geri qayıdır.