(3) | Çıxış lampasının rəqəmsal açar siqnal girişi ilə qrup nəzarətinin həyata keçirilməsi
1 | Təlim məqsədi: %IX0.0.0~%IX0.0.3-ün 4 açar siqnalı ilə çıxış lampasının qrup nəzarət edilməsi üçün təcrübədir. Və nəzarət qrupunun təcrübə sxemi aşağıdakı kimi qeydə alınır;
2 | Açıqlama: 4 lampa %IX0.0.0~%IX0.0.3-ün giriş açarı yalnız QOŞULU (ON) olduqda yandırılacaq.
3 | Giriş və Çıxış tapşırığı

Cədvəl 3. Giriş və çıxış siqnalı

Input signal - Giriş siqnalı

Output signal - Çıxış siqnalı

4 | LD proqramı

(Şəkil 5) LD proqramı

5 | Kabelləmə diaqramı

(Şəkil 6) Kabelləmə diaqramı