Rezonans tezliyindən (fr) aşağı tezlik LC rezonans konturuna tətbiq olunan zaman Xc XL-dən yüksək olur və dövrə tutum müqavimətini verir. Fr-dən yüksək tezlik tətbiq olunduqda XL Xc-dən böyük olur və dövrənin ümumi tam müqaviməti induktiv olur. Bu asılılıq aşağıdakı şəkillərdə göstərilir:

Şəkildəki quraşdırmadan istifadə etməklə və funksiya generatorunun tezliyini 20 KHzdən 100 KHz-ə dəyişməklə rezonans konturunun yuxarıdakı xassələrini göstərmək olar. EL və EC boyunca olan gərginlik ossiloqrafda tezlik funksiyası kimi müşahidə edilə bilər.

LC paralel rezonans konturunda titrəyişli kontura yüklənən enerji L və C arasında irəli-geri titrəyir. Bu zaman kiçik miqdarda enerji hər dövrədə C-də dielektrik itki və L-in SC müqaviməti vasitəsilə səpələnir. Bu, aşağıdakı şəkildə göstərilir.:

RLC ardıcıl rezonans konturunun 0. göstəricisi: 0. = XL / R, yaxud Q = Ec / E1 və ya Q = EL / E1. Başqa sözlə, XL və ya Xc boyunca gərginlik Q əmsalı ilə artır.

Paralel rezonans konturunda Q = Z tan XL, yaxud Q = IL / I mənbəyi və ya Q = Ic / I mənbəyi, başqa sözlə, titrəyişli konturdakı cərəyan Q əmsalı ilə artır.

LC rezonans konturunun tezliyinin selektiv xüsusiyyətindən istifadə edərək titrəyişli konturlar və ya filtrasiya konturlarını layihələndirmək olar. İki növ filtr var: aşağı tezlikli və yüksək tezlikli filtrlər.

Dielektrik itki C-nin boşalma cərəyanı LC rezonatorda itki elementləri