(2) | Məlumat:
1 | Enerji təchizatı: Üç fazalı sistem ( 220V );
2 | İş faktları;
3 | Başlayın - MC/X işəsalınması, motorun çalışması - L3/L4 İşıq-suyun nasoslanaraq doldurulması;
4 | E1 elektrik qütbdə çatan zaman, FLR işəsalınması, MC sönür-mühərrik dayanır-L2 işıqlandırma cihazları, L4 aşağıya nasoslanaraq dayanır;
5 | Aşağıda E2-də, FLR sönür, mühərrik çalışması -L2 aşağı, L4 İşıqlandırma-Suyun nasoslanaraq doldurulmasını təkrarlayın;
6 | Dayandırma aktivdir- Bütün dayanmalar;
7 | Th aktivdir- Bütün dayanmalar;
8 | Ardıcıl diaqram yuxarıdan aşağıya və ya soldan sağa çəkilməlidir;
9 | Məftilin rəngini MC, Ry, FLR, L1, L2, L3, L4 və ana dövrə xəttindən fərqləndirməlisiniz;
10 | Taxta lövhədən istifadə edilməsi;
11 | Ölçü vahidi “mm” dir;
12 | Birləşdirmə diaqramı.

(Şəkil 3) Daha az üzən və maqnit ayırıcının birləşdirmə diaqramı

(3) | Tələblər:
1 | Vaxt cədvəlinin hazırlanması;
2 | Məftil diaqramının çəkilməsi;
3 | Məftil açıq yastıdır və yüklə torpağa bərkidilməlidir;
4 | Rəngi və sahəni ana dövrədən ayırın və dövrəni nəzarətdə saxlayın;
5 | Detalın ölçüsünə görə müvafiq ərazinin seçilməsi.

2. Prosedur

(1) | Verilən sxematik dövrə diaqramını oxuyun və dərk edin.
1 | Onları tələb edilən materiallar hissəsində göstərilən sırayla düzgün və səliqəli şəkildə tənzimləyin.
2 | Eksperiment dövrə diaqramında göstərilən dövrəni konstruksiya edin.
3 | Enerji məftilini yandırmaq üçün setə bağlayın.
4 | İşə sal düyməsini sıxın. Nə baş verir?
5 | Dayandır düyməsini sıxın. MC/Ry çalışmaya davam edirmi?
6 | Th düyməsini sıxın. MC/Ry/FLR çalışmaya davam edirmi?

(2) | Sxematik dövrə diaqramında göstərilən müvafiq alətlər və materialları hazırlayın.