### 3. Gərginlik və cərəyanın ölçülməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Gərginlik/cərəyan barədə ümumi təsəvvürü izah edəcək;
2. Sxemdəki gərginlik/cərəyan dəyərini ölçəcək.

Təcrübə materialları:

1 | Bir neçə yük;
2 | Fərqli rezistor.

Avadanlıq və alətlər:

1 | Analoq və rəqəmsal eksperiment qurğusu;
2 | Enerji təchizatı;
3 | Panel qurğusu;
4 | Panel (Voltmetr);
5 | DC enerji təchizatı O -50V IA;
6 | Rəqəmsal multi metr;
7 | Birləşdirmə lövhəsi

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Gərginliyin/cərəyanın konsepti

(1) | Voltmetr və gərginlik ölçülməsi. Ölçən ilə ardıcıl birləşdirilən ölçən və artan (əlavə olunan) rezistorlardan ibarətdir. DC voltmetrlər üçün ölçənin təbii həssaslığı özü 50 u A - dan to 1 mA-ya 500~1000 Om arasında olan daxili müqavimətlə dəyişir. Bu səbəblə 100 uA və 1000 Om-luq ölçənə görə təbii giriş gərginliyi 100 uA x 1000 Q = 0.1 V-dur. Artan (əlavə edilən) rezistorların məqsədi təbii ölçən gərginliyi azalan girişə bərabər olan gərginliyi salmaqdır. Misal üçün: Şəkil 1-də göstərilən 10V-luq girişi ölçərkən görünməsi mümkün olan maksimum gərginlik və voltmetrin daxili strukturu meydana çıxa bilər.

(Şəkil 1) 10 voltda olan girişin ölçülmə nümunəsi

1 | R1 = artıcı;
2 | R2 = ölçənin daxili müqaviməti;
3 | Va = ölçüləcək gərginlik.