### 2. Qarşılıqlı cüt silindr dövrəsinin işlədilməsi I

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. İkiqat silindri arxaya və irəli hərəkət etdirməyə dair 5-dən artıq yanaşmanı izah edəcək;
2. Qarşılıqlı cüt silindr dövrəsinin yaxşı fəaliyyət göstərməsi üçün dövrəni konfiqurasiya etmək və idarəetmə klapanı və birbaşa idarəetmə klapanından istifadə etməyi bacaracaq.

Təcrübə materialları:

1. Boru;
2. Sıxılmış hava.

Avadanlıq və alətlər:

1. Cüt silindr;
2. Ehtiyat yastıqlı cüt silindr;
3. 5/2 yollu əl ilə idarə edilən klapan;
4. Sürəti idarəedən klapan;
5. Hava kompressoru idarəetmə vahidi;
6. İş lövhəsi;

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. Cüt silindr

(1) | Pnevmatik silindrlərin strukturu. Hava təzyiq silindrləri ən çox xətti hərəkət məqsədlərindən asılı olaraq sadə cihazdan xüsusi cihazlaradək hazırlanırlar. Əsas komponentlər silindrli boru, porşen, porşen çubuğu, üst örtük, çubuq örtüyü və birləşdirici çubuqdur.
(2) | Silindir borusu. Silindr borusu divar ətrafında yerləşən və porşeni yönləndirən bələdçisidir. Buna görə porşenin sürüşmə hərəkətini və daxili təzyiqini öz üzərinə götürür, daxili təzyiq və aşınmaya qarşı davamlılığı vardır.
(3) | Porşen. Porşen silindr borusunun içərisində hava təzyiqinin hərəkətlərini sürətləndirir və bəzən yüksək sürətlə üst örtüyə vurulur. Buna görə də porşenin aşınmaya qarşı kifayət qədər gücü və daxili davamlılığı tələb olunur.
(4) | Porşen çubuğu. Enerjini çölə ötürən çubuqla porşeni birləşdirən çubuqdur. Porşen çubuğu gərginliyə, təzyiqə, bükülməyə, vibrasiyaya və aşınmaya qarşı daxili davamlılığı gücləndirməyi tələb edir.
(5) | Üst örtüyü və çubuq örtüyü. Porşenin hər iki tərəfindəki üst örtüyü və çubuq örtüyü müvafiq olaraq porşenin hərəkət etdiyi məsafəni müəyyənləşdirir.
(6) | Ehtiyat yastıqlı ikiqat silindr. Silindr hərəkəti sürətli olduqda və ya ağır bir obyektin silindrlə hərəkət etməsinə ehtiyac olduqda, silindr ətalət səbəbindən hər hansı bir təsir ilə zədələnə bilər. Bunun qarşısını almaq üçün quraşdırılmış yastığı olan silindr porşenin sonunda (Şəkil 2) təsvir edildiyi kimi yerləşdirilir. Porşen üst örtüyünə və çubuq örtüyünə çatmazdan əvvəl yastıq halqa çıxışını bağladığı zaman, hava dar yoldan çıxdıqca, silindrin sürəti aşağı düşür.