(3) Ünvan təyinatı

Simvol | PLC | İçindəkilər
PBSO | %IX0.0.0 | Əməliyyatların impuls siqnalının sayını artırın.
PBS1 | %IX0.0.1 | Əməliyyatların impuls siqnalının sayını azaldın.
PBS2 | %IX0.0.2 | LOAD siqnalı əməliyyatlar sayı
MC1 | %QX0.1.1 | 1 No-lu mühərrik kontakt oru
MC2 | %QX0.1.3 | 2 No-lu mühərrik kontakt oru
MC3 | %QX0.1.5 | 3 No-lu mühərrik kontakt oru
MC4 | %QX0.1.7 | 4 No-lu mühərrik kontaktoru
SAYĞAC 1 | %C0001.0 | Cərəyan dəyəri 1 və ya daha yüksək olanda QOŞULU vəziyyətdə olur.
SAYĞAC 2 | %C0002.0 | Cərəyan dəyəri 2 və ya daha yüksək olanda QOŞULU vəziyyətdə olur.
SAYĞAC 3 | %C0003.0 | Cərəyan dəyəri 3 və ya daha yüksək olanda QOŞULU vəziyyətdə olur.
SAYĞAC 4 | %C0004.0 | Cərəyan dəyəri 4 və ya daha yüksək olanda QOŞULU vəziyyətdə olur.
SAYĞAC 5 | %C0000.0 | Cərəyan dəyəri 5 və ya daha yüksək olanda QOŞULU vəziyyətdə olur.
Rəqəmsal indikator | %QW0.3.0 | Mühərrikli əməliyyat indikatoru

(Şəkil 2) Ünvanın təyinatı

(4) Sistem diaqramı

(Şəkil 3) Sistem diaqramı