### 1. İnduksiya mühərrikinin fırlanma anının ölçülməsi

İşin məqsədi: Bu modulu bitirdikdən sonra tələbə:

1. Bir induksiya mühərrikinin prinsipi və növlərini izah edə biləcək;
2. Fırlanma anı asinxron mühərrikini ölçə biləcək.

Təcrübə materialları:

1. Elektrik məftili;
2. Kabel məftili.

Avadanlıq və alətlər:

1. Sınaq avadanlığı;
2. Avadanlıq təlimatı.

Mövzu ilə əlaqəli biliklər

1. İnduksiya mühərriki

(1) Asinxron mühərrikin iş prinsipi və növləri. İnduksiya mühərrikləri bir çox tətbiqlərdə ən geniş şəkildə istifadə olunan mühərriklərdir. Onlar asinxron mühərriklər də adlanır. Çünki asinxron mühərrik həmişə sinxron sürətdən daha aşağı sürətlə işləyir. Sinxron sürət statorun maqnit sahəsində fırlanan sürəti bildirir. Bizdən daimi cərəyan mühərrikini fırlatmaq üçün ikiqat induksiya etmək tələb olunur. Biz daimi cərəyan mühərrikində fırça tənzimlənməsi ilə statora bir təchizat, rotora digər təchizat veririk. Lakin induksiya mühərrikində biz yalnız bir təchizat veririk. Ona görə də induksiya mühərrikinin necə işlədiyini bilmək maraqlıdır. O sadədir, adın özündən başa düşə bilərik ki, bura induksiya prosesi cəlb edilmişdir. Biz statorun sarınmasını təmin etdikdə sayğacdakı cərəyan axınına görə statorda maqnit seli yaranır. Rotorun sarğısı elə tənzimlənmişdir ki, hər bir halqa qısa qapanmış olsun. Statordan gələn axın rotordakı qısa qapanmış sayğacı kəsir. Rotor sayğacları qısa qapanmış olduğundan Faradeyin elektromaqnit induksiyası qanununa görə cərəyan rotorun sayğacından axmağa başlayacaq. Cərəyan rotorun sayğacı ilə axdıqda rotordan digər axın yaranır. İndi iki axın var: biri stator axını və digəri rotor axınıdır. Rotor axını stator axını baxımından geri qalır. Ona görə rotor onu fırlanan maqnit sahəsi istiqamətində fırladacaq anı hiss edəcək. Yuxarıda qeyd edilənlər istənilən növ-tək və üç fazalı induksiya mühərrikinin iş prinsipidir. Giriş təchizatının növündən asılı olaraq induksiya mühərrikinin əsas 2 növü var: (i) tək fazalı induksiya mühərriki və (ii) üç fazalı induksiya mühərriki.

(2) DC mühərrikdə statorun sarğısı eləcə də rotorun sarğısı üçün təchizatın verilməsi tələb olunur. Lakin induksiya mühərrikində yalnız stator sarğısı dəyişən cərəyan təchizatı ilə qidalandırılır.

Dəyişən cərəyan təchizatına görə stator sarğısı ətrafında dəyişən sel yaranır. Bu dəyişən axın sinxron sürətlə dövr edir. Dövr edən axın “Fırlanan maqnit sahəsi” (FMS) adlanır.

- Stator FMS və rotor konduktorları arasındakı nisbi sürət Faradeyin elektromaqnit induksiya qanununa görə rotor konduktorlarında induksiya olunan elektrik hərəkətverici qüvvəsini yaradır. Rotor konduktorları qısa qapanmış vəziyyətdə olur və beləliklə də, induksiya olunan elektrik hərəkətverici qüvvəyə görə rotor cərəyanı yaradılır. Ona görə də belə motorlar induksiya mühərrikləri adlanır.