Tezliklə (f) dövrədəki cərəyanın (I) qrafikini qurmaq üçün şəkil verilib. Tezliyi 10 KHz-dən 100 KHz-ə qədər dəyişməklə qrafiki tamamlayın. Rd boyunca gərginliyi Rd-yə bölməklə cərəyan əldə edilir. Funksiya generatorunun çıxış gücü generatorun çıxışdakı tam müqaviməti səbəbindən azaldıqda itkini kompensasiya etmək üçün çıxış gücünü artırın.

- Paralel rezonans eksperimentləri.

Funksiya generatorunu şəkildə göstərilən qaydada dövrəyə qoşun. Funksiya generatorunun çıxışını 20 Khz və 20Vp-p sinusoidal dalğaya təyin edin. Rd boyunca olan gərginlikdən dövrənin I cərəyanını təyin edin.

Dövrəni şəkildəki kimi dəyişin. Tezliyi və siqnalın ölçüsünü dəyişmədən Rdl və Rd2 boyunca gərginliyi ölçərək lc və IL-i müəyyən edin. IL-Ic qiymətini 7-ci mərhələdə əldə olunan I ilə müqayisə edin. Bu iki qiymət eyni olarsa, I qiymətinin nə üçün IL + Ic-yə bərabər olmadığını izah edin. Nəzərə alın ki, R, L və C-nin sınaq şuplarından əldə edilən parazit xarakterli qiymətləri bəzən ölçmələrdə xətalara səbəb olur.

Quraşdırma şəklinə geri dönün. 6-cı mərhələni təkrar edin.

• LCR dövrəsinin tam müqavimət və tezlik xüsusiyyətləri

Şəkildəki bütöv xətlərə uyğun birləşmələri edin. Funksiya generatorunun tezliyini dəyişin və Fo rezonans tezliyini tapın. Tam rezonans müqavimətini (Z) və paralel rezonans konturunun Q qiymətini hesablayın. Sabit gücü saxlamaq üçün generator çıxışının düzgün kompensasiya olunduğundan əmin olun. Rezonans tezliyi aşağıdakı qarşılıqlı asılılıqdan əldə edilir.

Şəkildəki punktirli xətlərə uyğun birləşmələri yerinə yetirin.